Generated by EAGLE CAM Processor 6.2.0

Photoplotter Info File: C:/Users/shadowed/Documents/eagle/Taimeris 0-5 min/taimeris 0-5 min.gpi

 Date              : 2012.10.21 20:24:39
 Plotfile          : C:/Users/shadowed/Documents/eagle/Taimeris 0-5 min/taimeris 0-5 min.GTL
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.4 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      draw      0.0000inch               4
 D11      square    0.0472inch               2
 D12      draw      0.0600inch               3
 D13      rectangle 0.1161inch x 0.1063inch     4
 D14      draw      0.0520inch               2
 D15      round     0.1620inch               2
 D16      round     0.1542inch               3
 D17      draw      0.0780inch               5
 D18      square    0.0356inch               6
 D19      draw      0.0240inch              16

